**Elektrinio pjoviklio naudojimo instrukcijos**

**Nepamirškite „ugnies darbų“ instrukcijų, kontrolinio sąrašo ir formų**

**Prieš pradedant naudoti**

* Prieš įkišdami kištuką į lizdą, įsitikinkite, kad jungiklis yra išjungtas arba yra „Stop“ pozicijoje
* Pjoviklio negalima šlapinti ar naudoti lietingu oru
* Įdedant diską, įsitikinkite, kad jis įdėtas tinkama kryptimi. Kryptį nurodo strėlė
* Įsitikinkite, kad diskas gerai įtvirtintas ir nepažeistas
* Patikrinkite, ar naudojamas originalus diskas. Draudžiama naudotis išpjautu disku
* Draudžiama naudoti pažeistus, neapvalius ar vibruojančius diskus
* Išbandykite naujai išgaląstus įrankius bent vieną minutę didžiausiu greičiu
* Pjaunama medžiaga turi būti gerai įtvirtinta
* Įsitikinkite, kad disko sukimosi kryptimi nėra žmonių
* Įsitikinkite, kad netoli pjoviklio naudojimo vietos nėra degių medžiagų, kurios gali užsidegti nuo nedidelės medžiagos dalies sąlyčio su ugnimi
* Jei įmanoma, darbai, nuo kurių susidaro dulkės, turi būti atliekami lauke arba specialioje patalpoje.

**Naudojimo metu**

* Turi būti naudojama akių ir ausų apsauga. Kiekvieną kartą turi būti įvertinta, ar reikia naudotis kita apsaugine įranga
* Jei darbai atliekami ant kelių, turi būti naudojama kelių apsauga
* Pjoviklis visada turi būti laikomas dviem rankomis
* Kai priartinate diską prie pjaunamos medžiagos, jis turi suktis
* Galąsti geriausia 350 laipsnių kampu galandimo plokštumos atžvilgiu
* Pjaunant svarbu, kad diskas nebūtų suspaustas ir neužstrigtų
* Būkite atidūs, kad nepaliestumėte sienose ar grindyse esančių laidų, dujų ar vandens vamzdžių
* Disko greičio negalima mažinti spaudžiant iš šono
* Kai apkrova per didelė, variklis sustoja. Pakelkite įrankį ir apie 30 sekundžių leiskite jam veikti tuščiaeigiu režimu, kad jis atvėstų

**Po naudojimo**

* Nedėkite įrankio, kol sukasi jo diskas
* Įrankį reikia dėti „ant nugaros“, disku į viršų
* Po naudojimo visada ištraukite laidą

**Priežiūra ir laikymas**

* Po naudojimo pjoviklį reikia gerai išvalyti
* Nenaudojamas įrankis turi būti laikomas saugioje rakinamoje vietoje